*Załącznik nr 1 do przetargu otwartego: Wzór oferty*

…………………………………

(miejscowość, data)

Dane Oferenta:

………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………

(nazwa i adres siedziby głównej, dane kontaktowe)

**OFERTA**

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe upublicznione przez **Zeto - Rzeszów Sp. z o. o.**, z siedzibą pod adresem: ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów, przedkładamy ofertę na wynajęcie na okres 8 miesięcy środowiska produkcyjnego w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej złożonego z co najmniej 10-ciu maszyn tworzących linię technologiczną związaną z procesem wytłaczania.

Wymagania:

- 10 maszyn tworzących linię produkcyjną, w tym maszyny z zakresu co najmniej: Urządzenie spawalnicze 1 szt., prasa 1 szt., urządzenie frezarskie, 1 szt., urządzenie tokarsko-frezarskie 1 szt., wycinarka laserowa 1 szt. , a także stanowisko dla prac wykończeniowych, kontroli funkcjonalności i montażu pozwalające na przeprowadzenie pomiarów

Minimalne wymagania w zakresie urządzeń wynikają z planowanego procesu badań o akceptowalnej skali wydajności dla systemu nadzorowania procesu wytłaczania (system nadzorowania procesu wytłaczania na maszynach o wyższych wydajnościach pozwoli opracować rozwiązanie spełniające wymagania o różnych wydajnościach linii produkcyjnych):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagany parametr** | **Oferowany parametr** | **Uwagi:**  *(W przypadku gdy oferowany parametr różni się od parametru wymaganego należy wykazać, iż parametr oferowany jest w opinii Oferenta równoważny lub lepszy od parametru wymaganego)* |
| 1. | * Urządzenie spawalnicze   + Źródło przystosowane do pracy ciągłej min 250A |  |  |
| 2. | * Prasa   + Długość robocza min 3000 mm   + Siła nacisku min 140 ton |  |  |
| 3. | * urządzenie frezarskie CNC   + Gabaryt stołu min. 450 x 900 mm   + Obciążenie stołu min. 250 kg |  |  |
| 4. | * Pięcioosiowe urządzenie tokarsko-frezarskie CNC o poziomej lub pionowej osi toczenia   + Pełne płynne 5 osi tokarsko - frezarskich   + Długość toczenia min. 900 mm |  |  |
| 5. | * Wycinarka laserowa   + Obsługiwany gabaryt blachy minimum 1500 x 2500 mm   + Obsługiwana grubość blachy od 1 do 20 mm) |  |  |
| 6. | Wszystkie urządzenia na linii produkcyjnej powinny mieć wymagane prawem stosowne certyfikaty, przeglądy oraz spełniać warunki BHP. |  |  |
| 7. | Możliwość zainstalowania na wynajmowanej linii produkcyjnej platformy do rejestracji danych oraz systemu do komunikacji z automatyką przemysłową i platformy do rejestracji danych. |  |  |
| 8. | Możliwość instalacji na maszynach realizujących proces wytłaczania dodatkowych czujników dostarczonych przez wynajmującego (w tym za pomocą montażu śrubowego) co najmniej: akcelerometry (5 sztuk), czujniki temperatury (6 sztuk), czujniki ciśnienia (6 sztuk), czujniki naprężeń/sił oraz instalacji i podłączenia do sieci Ethernet systemu rejestracji i przetwarzania danych z czujników w czasie rzeczywistym. |  |  |

**1. Cena oferty za całość przedmiotu zamówienia:**

1. Cena netto za całość przedmiotu zamówienia: …………………………………………………..
2. Podatek VAT od całości przedmiotu zamówienia:……………………………………………….
3. Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia: ………………………..……………………….

**2. Termin ważności oferty (dni):** …………………………………………………………………….

**3. Oświadczenie Oferenta:**

Oświadczam(y), że:

1. posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym;
2. posiadam(y) uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;
3. dysponuję (emy) potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
4. znajduję (emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
5. posiadam (y) odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

…………………………………….. (podpis i pieczątka)

**Do niniejszej oferty załączam/załączamy:**

1. Aktualny dokument rejestrowy.

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

…………………………………… (podpis i pieczątka)